**Przestrzenny emblemat GOPR**

o wymiarach zewnętrznych 3,42m x 2,90m i grubości 5-15cm



Emblemat należy wykonać w tradycyjnej artystycznej technologii rzeźbiarskiej w następujących etapach-

1. Płaskorzeźba przestrzenna wykonana w glinie imitująca fakturę blachy.

2. Negatyw wykonany w gipsie, który powinien zostać zalany żywicą. Całość zbrojona konstrukcyjnie --rusztowanie z płaskowników i prętów ze stali nierdzewnej.

3. Malowanie farbą zgodnie z wzorem GOPR Podhale

4. Montaż na ścianach szczytowych budynku